**Технически характеристики сушильного шкафа ШСО-22М**

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры ШСО-22М (высота, ширина, глубина) | 1962х802х513\*мм |
| Количество в комплекте съемных сетчатых полок | 6 шт |
| Максимальная нагрузка на полку | 10 кг |
| Количество в комплекте регулируемых ножек | 4 шт |
| Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 120 или 125 мм |
| Длина шнура электропитания | 2,5 м (от места подсоединения к плате управления) |
| Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |
| Производительность тангенциального вентилятора | 150 м3/час |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора | 34 Вт |
| Тип нагревательного элемента | игольчатый слюдяной |
| Мощность нагревательного элемента | 1600 Вт |
| Режимы работы | ·  сушка без нагрева; ·  нагрев на 50% мощности; ·  нагрев на 100% мощности; ·  режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
| Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения | ·  автоматическое отключение через 4 часа; ·  ручное выключение (без таймера) |
| Защита от перегрева | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
| Масса нетто ШСО-22М | 53,7 кг |
|  |  |

\* без фланца для отвода воздуха и без регулируемых ножек